|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE POUR LA FOURNITURE D’UNE CUVE D’ARROSAGE SUR CADRE** |
| **DESIGNATION**  | **QUANTITEE** | **P.U (à définir par le titulaire)** | **MONTANT HT (à définir par le titulaire)** |
| **Fourniture et livraison d’une cuve d’arrosage sur cadre**-Châssis acier mécanosoudé avec prise de fourche d’une dimension d’environ : 2.40 m de longueur, 1.20m de largeur et 1.45 de hauteur-Cuve en polyéthylène avec un couvercle à vis d’environ 1500 litres-Sangle de maintien à cliquet-Motopompe de +/- 6 m3/h et une pression +/- de 3.5 bars- Moteur 4 temps -Enrouleur en tôle freiné avec un tuyau de diamètre 19 et d’une longueur de 25 m-Kit d’aspiration extérieur- Lance avec un pistolet bi-matière-Durée de garantie pièces et main d’œuvre 1 an  | 1   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL HT |  |   |   |
|  | TVA |  |   |   |
|  | TOTAL TC |  |   |   |
|  |  |  |  |  |  |
| A le  |  |  |  |  |  |
| Signature |  |  |  | cachet société |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |