|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  | |  | | |  | |  | |
|  | **DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE POUR LA FOURNITURE D’UNE CUVE D’ARROSAGE SUR CADRE** | | | | | | | | | | | |
| **DESIGNATION** | | | **QUANTITEE** | | **P.U (à définir par le titulaire)** | | | **MONTANT HT (à définir par le titulaire)** | | | |
| **Fourniture et livraison d’une cuve d’arrosage sur cadre**  -Châssis acier mécanosoudé avec prise de fourche d’une dimension d’environ : 2.40 m de longueur, 1.20m de largeur et 1.45 de hauteur  -Cuve en polyéthylène avec un couvercle à vis d’environ 1500 litres  -Sangle de maintien à cliquet  -Motopompe de +/- 6 m3/h et une pression +/- de 3.5 bars  - Moteur 4 temps  -Enrouleur en tôle freiné avec un tuyau de diamètre 19 et d’une longueur de 25 m  -Kit d’aspiration extérieur  - Lance avec un pistolet bi-matière  -Durée de garantie pièces et main d’œuvre 1 an | | | 1 | |  | | |  | | | |
|  | | |  | |  | |  | | |  |  | |
|  | | | TOTAL HT | | | |  | | |  |  | |
|  | | | TVA | | | |  | | |  |  | |
|  | | | TOTAL TC | | | |  | | |  |  | |
|  | | |  |  | | |  | | |  |  | |
| A le | | |  |  | | |  | | |  |  | |
| Signature | | |  |  | | |  | | | cachet société |  | |
|  | | |  |  | | |  | | |  |  | |
|  | | |  |  | | |  | | |  |  | |